(Data Start)  
YYYY/MM/DD HH:MM:SS, SerialNumber, Gas/PPM, State

Serial Number = User Input Serial Number  
Gas/PPM = Gas(Valve) # + User Input PPM  
State = F (Flow) or D (Dwell)

Example File:

2018/01/10 11:00:00, Licor5, Gas#1/10ppm, F  
2018/01/10 11:00:01, Licor5, Gas#1/10ppm, F  
2018/01/10 11:00:02, Licor5, Gas#1/10ppm, F  
2018/01/10 11:00:03, Licor5, Gas#1/10ppm, D  
2018/01/10 11:00:04, Licor5, Gas#1/10ppm, D  
2018/01/10 11:00:00, Licor5, Gas#2/20ppm, F  
2018/01/10 11:00:01, Licor5, Gas#2/20ppm, F  
2018/01/10 11:00:02, Licor5, Gas#2/20ppm, F  
2018/01/10 11:00:03, Licor5, Gas#2/20ppm, D  
2018/01/10 11:00:04, Licor5, Gas#2/20ppm, D